# Sensibilidad de movimiento

Para proteger el sistema ILM contra cambios en las posiciones tras la instalación, el ILM Anchor tiene sensores integrados que detectan el movimiento. Si un ILM Anchor detecta movimiento, el led de estado empezará a parpadear en rojo.

Mientras que el led de estado parpadea en rojo, el ILM Anchor seguirá funcionando y ejecutándose en el modo configurado. El led de estado notifica al usuario que verifique la posición del ILM Anchor y corrija cualquier cambio en la posición.

En esta sección

- Configurar la sensibilidad de movimiento
- Restablecer la detección de movimiento