# Status-LED

Die ILM Anchors und ILM Tool Tags sind mit LEDs zur Statusanzeige ausgestattet.

## ILM Anchor LED-Anzeige

LED-Farbe | Status
--- | ---
Keine | Keine Stromversorgung.
Magenta, blinkend | Der Standardmodus, wenn der ILM Anchor erstmalig hochgefahren wird. Die Bewegungserkennung ist aus.
Hellblau | Der ILM Anchor wird ohne konfigurierte Koordinaten ausgeführt.
Grün | Der ILM Anchor wird mit konfigurierten Koordinaten ausgeführt.
Rot, blinkend | Der ILM Anchor hat eine Bewegung erkannt.
Dunkelblau, blinkend | Die ILM Anchor-Firmware wird aktualisiert.

## ILM Tool Tag LED-Anzeigen

LED-Anzeige A.
LED-Farbe | Status
--- | ---
Keine | Keine Stromversorgung.
Grün | Der ILM Tool Tag ist aktiv.

LED-Anzeige B.
LED-Farbe | Status
--- | ---
Keine | Keine Stromversorgung.
Blau | Der ILM Tool Tag befindet sich in einem Aktivierungsbereich.
Grün | Der ILM Tool Tag befindet sich außerhalb eines Aktivierungsbereichs.