# Comunicación Open Protocol

ILM se puede conectar a un controlador utilizando Open Protocol. Esto requiere la comunicación a través de un ILM Anchor.

Antes de configurar la comunicación Open Protocol, encuentre todos dispositivos ILM.

## Configurar el ILM Anchor

1. En la vista Configuración, en la pestaña Anclajes, seleccione el ILM Anchor conectado a la red mediante cable Ethernet y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de anclaje.

2. En la ventana Detalles de anclaje, en la ventana Ethernet, seleccione la casilla Redes.

3. Introduzca la configuración del ILM Anchor las casillas Dirección IP, Máscara de subred, Portal predeterminado y Puerto de datos.

   La dirección IP del ILM Anchor debe estar dentro del mismo rango que la dirección IP del controlador.

   El ILM Anchor conectado a la red también debe ser el coordinador.

4. En la lista desplegable Protocolo, seleccione Open Protocol y cierre la ventana Detalles de anclaje.

5. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.

## Configurar el ILM Tool Tag

1. En la vista Configuración, en la pestaña Etiquetas, seleccione ILM Tool Tag, y seleccione Editar.
   Se abre la ventana emergente Detalles de etiqueta.

2. En la ventana Detalles de etiqueta, en la pestaña Interfaces, en la lista desplegable Interfaz, seleccione Open Protocol.

3. En la casilla Dirección IP, introduzca la dirección IP del controlador.

4. En la casilla Puerto, introduzca el número de puerto de la estación virtual.

5. En la lista desplegable Modo, seleccione el modo, consulte Modo Anclaje, Confirmación y Control. Cierre la ventana Detalles de etiqueta.

   Si se selecciona el modo Confirmación o Control, asegúrese de que las áreas utilizadas tienen programas de apriete asignados.

6. Si se utiliza Modo de confirmación, seleccione Estrategia de P-set no asignada en la lista desplegable. Esto controla si el controlador estará habilitado/deshabilitado cuando reciba un Pset de un sistema superior no asignado a un área.

7. En la lista desplegable Tipo, seleccione la versión de Open Protocol que desea ejecutar.

8. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.