# Open Protocol-Kommunikation

ILM kann mit Open Protocol mit einem Steuergerät verbunden werden. Das erfordert Kommunikation über einen ILM Anchor.

Suchen Sie vor der Konfiguration der Open Protocol-Kommunikation nach allen ILM-Geräten.

## Konfiguration des ILM Anchors

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Anchors den über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbundenen ILM Anchor und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Anchor-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details auf dem Reiter Ethernet das Kontrollkästchen Netzwerkbetrieb aus.

3. Geben Sie die Konfiguration des ILM Anchors in die Felder IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway and Datenport ein.

   Die IP-Adresse des ILM Anchors muss sich im selben Bereich wie die IP-Adresse der Steuerung befinden.

   Der mit dem Netzwerk verbundene ILM Anchor sollte auch der Coordinator sein.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Protokoll Open Protocol aus und schließen Sie anschließend das Fenster Anchor-Details.

5. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.

## Konfiguration des ILM Tool Tags

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Tags den ILM Tool Tag und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Tag-Details wird geöffnet.

2. Wählen Sie auf der Seite Tag-Details auf dem Reiter Schnittstellen in der Dropdown-Liste Schnittstelle Open Protocol aus.

3. Geben Sie im Feld IP-Adresse die IP-Adresse der Steuerung ein.

4. Geben Sie im Feld Port die Portnummer der virtuellen Station ein.

5. Wählen Sie in der Dropdownliste Modus den Modus, siehe Tethering, Bestätigungs- und Steuerungsmodus. Schließen Sie das Fenster Tag-Details.

   Wenn der Modus „Bestätigen“ oder „Steuerung“ ausgewählt ist, vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Bereiche über zugewiesene Verschraubungsprogramme verfügen.

6. Wird der Modus „Bestätigen“ verwendet, wählen Sie in der Dropdownliste Nicht zugewiesene P-Set-Strategie aus. Dies steuert, ob die Steuerung aktiviert/deaktiviert wird, wenn sie ein pset aus einem übergeordneten System erhält, das keinem Bereich zugewiesen ist.

7. Wählen Sie in der Dropdownliste Typ, welche Open-Protocol-Version ausgeführt werden soll.

8. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.