# Bewegungsempfindlichkeit

Um das ILM-System nach der Installation gegen Veränderungen der Positionen zu schützen, verfügt der ILM Anchor über integrierte Sensoren, die Bewegungen erkennen. Wenn ein ILM Anchor eine Bewegung erkennt, beginnt die Status-LED, rot zu blinken.

Während die Status-LED rot blinkt, bleibt der ILM Anchor funktionsfähig und wird im konfigurierten Modus betrieben. Die Status-LED weist den Benutzer darauf hin, die Position des ILM Anchors zu überprüfen und Veränderungen derselben zu korrigieren.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Bewegungsempfindlichkeit
- Zurücksetzen der Bewegungserkennung