# Transformar coordenadas

Esto transformará las coordenadas de todos los ILM Anchors en el sistema ILM.

1. Guarde la configuración de los ILM Anchors. Consulte Guardar una configuración.

2. En la vista Configuración, en la barra de herramientas Configuración, seleccione Transformación de coordenadas.
   Se abre la ventana emergente Transformación de coordenadas.

3. En la ventana Transformación de coordenadas, en las casillas X: y Y:, introduzca los valores X e Y en metros. Este valor se sumará a cada coordenada en el sistema.

4. Seleccione -90° y +90° para rotar el sistema de coordenadas. Esta rotación se sumará a cada coordenada en el sistema.

5. Seleccione Confirmar.

6. En la vista Configuración, en la barra de herramientas Configuración, seleccione Cargar configuración.