# 借助 IxB 的 ILM 协议通信

借助集成控制器工具，您可以使用 ILM Protocol通信在 ILM Tool Tag和工具之间建立有线通信。这意味着，您可以在不会与开放式协议产生冲突的情况下启用/禁用该工具。此外，该工具不需要将 ILM Anchors连接到网络即可工作。

有关必要的硬件和软件版本及限制，请参阅 ILM 兼容性信息。

请注意，需要使用第二代 ILM 标记。

确保在集成工具控制器配置中启用了 ILM 协议，请参阅 ILM 协议用户指南。

## 配置 ILM 工具标记

1. 在配置视图中的标记选项卡上，选择 ILM Tool Tag，然后选择编辑。
   标记详细信息弹出式窗口打开。

2. 在标记详细信息窗口中的接口选项卡上，在接口下拉列表中选择 ILM 协议。

   控制 ILM 协议通信的软件版本可在版本框中看到。

3. 在模式下拉列表中，选择模式，参见 绑定、确认和控制模式。

   如果选择“确认”或“控制”模式，请确保所使用的区域有指定的拧紧程序。

4. 在通信模式下拉列表中，选择标记通信。关闭标记详细信息窗口。

5. 在配置视图中，选择上传配置。