# Activar tipos de áreas

## Distancias

El tipo de área Distancias es la forma más sencilla y rápida para habilitar herramientas solo en las zonas u orientaciones asignadas. ILM Tool Tag valida su posición midiendo las distancias con ILM Anchors y, por tanto, requiere que no se mida la posición ILM Anchors.

Cada área consta de una lista de distancias de ILM Tool Tag a ILM Anchors.

Cuando se usa Distancias, es posible configurar el sistema para que la etiqueta solo valide su distancia contra un único ILM Anchor. El área será en ese caso una esfera alrededor de ILM Anchor.

Una etiqueta ILM que ejecute la versión de firmware 2.11 o inferior, y utilice Distancias con modo básico, no es compatible con la versión 2.12 y superior de ILM Configurator.

## Coordenadas

Los tipos de área Rectángulo y Círculo proporcionan más límites precisos definidos en un sistema de coordenadas. Las posiciones de ILM Anchor tienen que configurarse con las coordenadas medidas. Los tipos de área permiten visualizar en vivo la posición de la etiqueta.

No es posible mezclar Distancias y Rectángulo/Círculo para una única etiqueta.