# Aktualisierung der Firmware

1. Verbinden Sie den ILM Configurator Stick mit einem USB-Anschluss des IPCs.

2. Öffnen Sie in einem Browser das Atlas Copco Marketing and Support portal und laden Sie die ILM-Firmware herunter.

3. Wählen Sie im ILM Manager im Modus Konfiguration Suchen aus.
   Der ILM Configurator findet alle ILM-Geräte in Reichweite.

4. Speichern Sie die aktuelle Konfiguration aller ILM-Geräte, bevor Sie die Firmware aktualisieren.

5. Wählen Sie im Modus Konfiguration Firmware-Update aus.
   Das Fenster Update-Manager wird geöffnet.

6. Wählen Sie im Fenster Update-Manager Durchsuchen aus, navigieren Sie zum Speicherort der ILM-Firmware auf dem IPC und wählen Sie anschließend Öffnen aus.

7. Wählen Sie im Fenster Update-Manager ein Gerät zur Aktualisierung und anschließend Hinzufügen aus. Es können bis zu acht Geräte hinzugefügt und gleichzeitig aktualisiert werden.

   Alle hinzugefügten Geräte müssen vom selben Typ sein.

8. Wählen Sie im Fenster Update-Manager Aktualisierung starten aus.
   Die LED-Anzeige am ILM Anchor blinkt während des Aktualisierungsvorgangs dunkelblau.

   Nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs werden alle ILM-Geräte neu gestartet.

   Wenn eine Aktualisierung begonnen, aber nicht abgeschlossen wird, muss das Gerät wiederhergestellt werden. Siehe Ein Gerät wiederherstellen.

9. Stellen Sie die Gerätekonfiguration wieder her, da sie während der Aktualisierung gelöscht worden sein könnte. Siehe Wiederherstellen einer Konfiguration.