# Voyant LED de tâche prête

La MTRwrench 85 est équipée d'un voyant LED qui informe l'opérateur lorsqu'un programme de serrage affecté par Power Focus 6000/Power Focus 8 a été envoyé avec succès à la MTRwrench 85.

La LED de tâche prête se comporte comme suit :

Condition de la clé | Comportement de la LED | Signification
--- | --- | ---
Clé inactive | Arrêt |  | Programme de serrage manquant.
Clé inactive | Bleu fixe |  | Programme de serrage reçu. Clé prête à l'emploi.
Clé active | Arrêt |  | Opération de serrage en cours.

Informations pertinentes

- Configurer les programmes de serrage
- Exécuter les opérations de serrage