# 조임 작업 시행

1. MTRwrench 85를 MWR-KIT를 통해 Power Focus 6000/Power Focus 8에 연결합니다.

2. Power Focus에서 조임 프로그램을 구성하고 작업을 MTRwrench 85에 할당합니다.

   MTRwrench 85가 작업을 수신하고 렌치를 사용할 준비가 되면 HMI의 작업 준비 LED가 켜집니다 .

3. 필요한 엔드 피팅 공구를 렌치에 부착하고 조임을 수행합니다.
   조임 진행 중에는 작업 준비 LED가 꺼집니다.

4. MTRwrench 85가 클릭 지점에 도달하는 즉시 렌치를 놓습니다.

MTRwrench 85는 최대 10,000개의 결과를 저장할 수 있습니다. 렌치를 끄거나 무선 범위 밖으로 나가면 결과는 MTRwrench 85가 다시 켜지고 다시 무선 범위 내로 들어오고 난 후 Power Focus에 의해 복원될 수 있습니다.

관련 정보

- 조임 작업 LED 표시등