# Включение ключа

1. На задней панели ЧМИ MTRwrench 85 потяните назад блокировочный рычаг на дверце корпуса аккумулятора и откройте дверцу.

2. Вставьте аккумулятор в корпус.

   Чтобы облегчить снятие, убедитесь, что край шнурка виден.

3. Закройте дверцу корпуса аккумулятора.

   Убедитесь, что край шнурка остается внутри.

После включения MTRwrench 85 светодиоды хода выполнения на ЧМИ начинают мигать белым цветом , указывая на то, что для MTRwrench 85 требуется коррекция нуля.

Светодиод радиосвязи на ЧМИ начинает мигать , уведомляя о включении беспроводной связи MTRwrench 85.

Требуемая информация

- Выполнение коррекции нуля