# Aperçu des voyants LED

L'IHM de la MTRwrench 85 est équipé de quatre voyants LED qui affichent les différents états de la clé, ainsi que d'un ensemble de trois voyants LED qui indiquent la progression et les résultats des opérations.

Une LED de projection frontale supplémentaire est disponible pour indiquer les résultats des opérations de serrage dans les situations où l'opérateur ne peut pas voir entièrement l'IHM.

Position | Nom | Indications principales
--- | --- | ---
A | LED de progression | Progression et résultats des opérations de serrage. Progression et résultat du réglage du zéro. Capteur surchargé. Mise à niveau du firmware Niveau de charge de la batterie pendant la recharge sur la base
B | LED Tâche prête | Programme de serrage envoyé avec succès à la clé.
C | LED de projection frontale | Résultat de l'opération de serrage.
D | LED de niveau de la batterie | Niveau faible de la batterie. Batterie vide.
E | LED de communication radio | État de la communication sans fil
F | LED d'erreur/avertissement | Capteur surchargé. Erreur de réglage du zéro. Étalonnage requis (date d'expiration, nombre maximum de serrages effectué)

Dans cette section

- Voyant LED du niveau de la batterie
- Voyant LED de communication radio
- Voyant LED de tâche prête
- Voyants LED de réglage du zéro
- Voyants LED de charge
- Voyants LED des opérations de serrage
- Voyants LED d'erreur/avertissement