# Strategia kontroli momentu obrotowego / monitorowania kąta

Strategia kontroli momentu obrotowego / monitorowania kąta pomaga operatorowi osiągnąć pożądany docelowy moment obrotowy przy jednoczesnym monitorowaniu kąta.

Główne parametry definiujące tę strategię są następujące:

Parametr | Opis
--- | ---
Początek programu dokręcania | Wartość momentu obrotowego, od której rozpoczyna się dokręcanie. Wartość momentu obrotowego musi być większa lub równa minimalnej wartości momentu obrotowego klucza MTRwrench 85.
Minimalny moment obrotowy | Dolna wartość graniczna momentu obrotowego.
Maksymalny moment | Górna wartość graniczna momentu obrotowego.
Ograniczony moment siły* | Wartość docelowego momentu obrotowego.
Moment wyzwalający | Wartość momentu obrotowego, od którego rozpoczyna się pomiar kąta.
Minimalny kąt* | Dolna wartość graniczna kąta.
Maksymalny kąt* | Górna wartość graniczna kąta.

Parametry oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Moment obrotowy a kąt

A | Change screw [Zmiana śruby] | G | Początek programu dokręcania
B | Maximum torque [Maksymalny moment obrotowy] | H | Rozpoczęcie pomiaru kąta (przy momencie wyzwalającym)
C | Końcowy moment obrotowy | I | Minimalny kąt
D | Ograniczony moment siły | J | Kąt w punkcie kliknięcia
E | Minimalny moment obrotowy | K | Kąt maksymalny
F | Moment wyzwalający |  |

Wynik jest OK, jeśli:

- ograniczony moment siły znajduje się w zakresie górnego i dolnego limitu momentu zdefiniowanego dla wybranego programu

i

- kąt w punkcie kliknięcia znajduje się w zakresie górnego i dolnego limitu zdefiniowanego dla wybranego programu dokręcania.

Więcej informacji na temat konfigurowania programów dokręcania można znaleźć w Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 6000 lub Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 8 w zależności od używanego sterownika.