# Údaje o produkte

Rozsah prevádzkového momentového rozsahu | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Upínadlo | 9 x12 mm
Celková dĺžka | 212 mm
Hmotnosť | 496 g
Prevádzkový momentový rozsah | od 20% do 100 % kapacity
Mechanická opakovateľnosť kliknutia | ± 3%
Presnosť merania momentu | ± 3%
Preťažiteľnosť | 150 % nominálnej kapacity
Maximálna uhlová rýchlosť | 250 °/s
Presnosť merania uhla | ± 3,6 ° / 360 ° (pri 6 ° za sekundu)
Teplotná stabilita merania momentu | +10 °C až +40 °C (10 °F až 104 °F)
Kapacita pamäte výsledkov uťahovania | 10 000 (maximálne)
Napájací zdroj | Dobíjateľná batéria NiMH AA 1900mAh 1,2V
Rádiová vzdialenosť | Až do 20 m Túto vzdialenosť môžu ovplyvniť rôzne faktory: Charakteristika antény: umiestnenie antén súpravy MTR-KIT môže ovplyvniť dosah. Podmienky prostredia: počasie, terén, prekážky, kovové časti môžu ovplyvniť silu signálu a dosah. Rušenie: iné elektronické zariadenia a signály môžu spôsobovať rušenie, čím sa znižuje účinný dosah.