# Luzes de sinalização de LED de operações de aperto

Durante as operações de aperto, as luzes de sinalização de LED da MTRwrench 85 dão ao operador um feedback visual do progresso e resultado a operação de aperto em andamento:

Estágio da operação | Comportamento das luzes de sinalização de LED: | Significado
--- | --- | ---
Programa de aperto enviado para a chave | LED de trabalho pronto aceso constante |  | A chave recebeu o programa de aperto
Aperto em andamento | LED 1 de progresso piscando em branco |  | 10-25% de torque alcançado ou desaperto detectado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante |  | 25% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso piscando em branco |  | 40% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante |  | 55% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante LED 3 de progresso piscando em branco |  | 70% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante LED 3 de progresso em branco constante |  | 85% de torque no estalo alcançado
Aperto concluído com sucesso | Todos os LEDs de progresso se apagam |  | 100% de torque no estalo alcançado
Resultado do aperto | Todos os LEDs de progresso em verde constante + LED de projeção em verde constante | + | Resultado OK
Resultado do aperto | Todos os LEDs de progresso em vermelho piscando + LED de projeção em vermelho constante | + | Resultado Não OK Causas possíveis de acordo com a estratégia de aperto: Torque máximo excedido. Ângulo máximo excedido. Tempo esgotado. Desaperto acidental. Local errado. Rehit (Reaperto). Aperto rápido. Queda de toque.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos