# Indicadores LED de errores y advertencias

El indicador LED de error/advertencia de la MTRwrench 85 junto con los LED de progreso, avisa al operador de los errores o daños detectados.

Indicadores LED | Diagnóstico | Acciones correctoras
--- | --- | ---
El LED de advertencia parpadea en rojo |  | Sobrecarga leve del transductor (de 120 a 150 % del par nominal) | Coloque la llave en la estación para realizar un ajuste a cero.
Todos los LED de progreso parpadean en rojo + LED de advertencia en rojo fijo | + | Llave bloqueada debido a una sobrecarga grave del transductor (>150 % del par nominal). | Detenga las operaciones de apriete y contacte con el servicio de atención al cliente de Atlas Copco.
Los LED de progreso parpadean en blanco + El LED de advertencia parpadea en rojo | + | Se ha producido un error en el ajuste a cero debido al movimiento de la llave o a la aplicación de carga en el transductor. | Retire la llave y vuelva a colocarla en la estación para iniciar un nuevo ajuste a cero.
LED de progreso en rojo fijo + El LED de advertencia parpadea en rojo | + | Se ha producido un error en el ajuste a cero debido al movimiento de la llave o a la aplicación de carga en el transductor por segunda vez durante el ajuste a cero. | Retire la llave y vuelva a colocarla en la estación para iniciar un nuevo ajuste a cero.
LED de progreso apagado + El LED de advertencia parpadea en rojo | + | Se requiere una intervención de calibración o mecánica. | Envíe la llave al servicio técnico

Información relevante

- Realizar un ajuste a cero