# Manipulácia s kľúčom

Správna manipulácia:

- Uťahujte rovnomernými ťahmi.

- Pri uťahovaní držte kľúč MTRwrench 85 za stred rukoväte.

- Silu vyvíjajte len v smere uťahovania.

- Sila pôsobiaca na kľúč musí byť jednoručná, rovnomerná, paralelná a musí pokračovať, kým nástroj nezacvakne.

- Dodržiavajte rýchlosť uťahovania, ktorá vám umožní okamžite zastaviť uťahovanie, len čo kľúč MTRwrench 85 zacvakne.

Nesprávna manipulácia:

- Po automatickom uvoľnení (kliknutí) nevyvíjajte na kľúč žiadnu silu.

- Na kľúč nevyvíjajte silu v inom smere ako v smere uťahovania.

- Počas uťahovania sa nedotýkajte tela kľúča MTRwrench 85. Poloha palca na trubici mení hodnotu kliknutia!

- Počas uťahovania nedržte puzdro batérie kľúča MTRwrench 85.