# Indicatori LED Operazioni di serraggio

Durante le operazioni di serraggio, gli indicatori LED di MTRwrench 85 forniscono all'operatore un feedback visivo sull'avanzamento e sul risultato dell'operazione di serraggio in corso:

Fase operativa | Comportamento indicatori LED | Significato
--- | --- | ---
Programma di serraggio inviato alla chiave | LED pronto per il lavoro acceso fisso |  | La chiave ha ricevuto il programma di serraggio
Serraggio in corso | LED di LED 1 lampeggiante bianco |  | 10-25% della coppia raggiunta o rilevamento di allentamento
Serraggio in corso | LED di LED 1 bianco fisso |  | 25% della coppia di scatto raggiunta
Serraggio in corso | LED di LED 1 bianco fisso LED di LED 2 bianco lampeggiante |  | 40% della coppia di scatto raggiunta
Serraggio in corso | LED di LED 1 bianco fisso LED di LED 2 bianco fisso |  | 55% della coppia di scatto raggiunta
Serraggio in corso | LED di LED 1 bianco fisso LED di LED 2 bianco fisso LED di LED 3 bianco lampeggiante |  | 70% della coppia di scatto raggiunta
Serraggio in corso | LED di LED 1 bianco fisso LED di LED 2 bianco fisso LED di LED 3 bianco fisso |  | 85% della coppia di scatto raggiunta
Il serraggio è stato completato con successo | Tutti i LED di LED lampeggianti spenti |  | 100% della coppia di scatto raggiunta
Risultati del serraggio | Tutti i LED di LED sono verde fisso + LED di proiezione verde fisso | + | OK risultati
Risultati del serraggio | Tutti i LED di LED rosso lampeggiante + LED di proiezione rosso fisso | + | Risultato Non OK Possibili cause in base alla strategia di serraggio: Superamento coppia massima Superamento angolo massimo Tempo scaduto. Allentamento accidentale. Posizione errata. Riserraggio. Serraggio veloce. Discesa coppia.

Informazioni pertinenti

- Indicatori LED errori e avvertimento