# LED-Akkustandanzeige

Der MTRwrench 85 ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die dem Bediener meldet, wenn der Akkustand unter bestimmte Grenzwerte fällt.

Die Akkustand-LED verhält sich wie folgt:

Verhalten der LED | Akkuladestatus | Anmerkung
--- | --- | ---
Aus |  | 11 % / 15 % / 35 % - 100 % | Akkustand für Vorgänge geeignet. Der untere Grenzwert des Bereichs ist abhängig von der Konfiguration „Niedriger Akku [%]“ via MWR-KIT.
Rot blinkend |  | 11 % - 14/28 % | Niedriger Akkustand. Der höhere Grenzwert des Bereichs ist abhängig von der Konfiguration „Niedriger Akku [%]“ via MWR-KIT (standardmäßig deaktiviert: blinkt in diesem Fall niemals)
Durchgehend rot |  | 0 % - 10 % | Akku leer.