# 拧紧操作 LED 指示灯

在拧紧操作过程中，MTRwrench 85 LED 指示灯可向操作员直观地反馈正在进行的拧紧操作的进度和结果：

操作阶段 | LED 指示灯行为 | 涵义
--- | --- | ---
拧紧程序已发送至扳手 | 工作就绪 LED 恒亮 |  | 扳手收到拧紧程序
拧紧中 | 进度 LED 1 闪烁白光 |  | 已达到扭矩的 10-25% 或检测到拧松
拧紧中 | 进度 LED 1 恒亮白光 |  | 已达到咔哒扭矩的 25%
拧紧中 | 进度 LED 1 恒亮白光 进度 LED 2 闪烁白光 |  | 已达到咔哒扭矩的 40%
拧紧中 | 进度 LED 1 恒亮白光 进度 LED 2 恒亮白光 |  | 已达到咔哒扭矩的 55%
拧紧中 | 进度 LED 1 恒亮白光 进度 LED 2 恒亮白光 进度 LED 3 闪烁白光 |  | 已达到咔哒扭矩的 70%
拧紧中 | 进度 LED 1 恒亮白光 进度 LED 2 恒亮白光 进度 LED 3 恒亮白光 |  | 已达到咔哒扭矩的 85%
拧紧成功完成 | 所有进度 LED 闪灭 |  | 已达到咔哒扭矩的 100%
拧紧结果 | 所有进度 LED 恒亮绿光 + 投影 LED 恒亮绿光 | + | 结果正常
拧紧结果 | 所有进度 LED 闪红光 + 投影 LED 恒亮红光 | + | 结果异常 根据拧紧策略，可能的原因是： 超出最大扭矩。 超出最大角度。 超时。 意外拧松。 错误位置。 重复拧紧。 快速拧紧。 扭矩下降。

相关信息

- 错误和警告 LED 指示灯