# Narzędzia osadzane na końcu klucza

Klucz MTRwrench 85 ma standardowy napęd (9 x12 mm) zgodny z różnymi typami narzędzi osadzanych na końcu klucza.

Aby obliczyć rzeczywisty moment obrotowy przyłożony do złącza przy użyciu określonego narzędzia, podczas konfigurowania programu dokręcania w Power Focus 6000/Power Focus 8 wprowadź zmierzoną długość narzędzia (jak pokazano na poniższym rysunku) w polu Rozmiar narzędzia w opcji Etap dokręcania MWR.

A | Wartość opcji Rozmiar narzędzia do wprowadzenia w polu Etapie dokręcania MWR sterownika Power Focus 6000 / Power Focus 8.

Więcej informacji na temat konfigurowania programów dokręcania można znaleźć w Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 6000 lub Instrukcji obsługi sterownika Power Focus 8 w zależności od używanego sterownika.