# Einschalten des Schlüssels

1. Ziehen Sie den Sperrhebel an der Tür des Akkugehäuses an der Rückseite des HMI des MTRwrench 85 zurück und öffnen Sie die Tür.

2. Setzen Sie den Akku in das Gehäuse ein.

   Vergewissern Sie sich, dass die Litzenkante sichtbar ist, um die Entnahme zu erleichtern.

3. Schließen Sie die Tür des Akkugehäuses.

   Vergewissern Sie sich, dass die Kante der Litze innen bleibt.

Sobald der MTRwrench 85 eingeschaltet ist, beginnen die Fortschritt-LEDs am HMI, weiß zu blinken um zu zeigen, dass der MTRwrench 85 eine Nullpunktanpassung erfordert.

Die Funkkommunikations-LED am HMI beginnt zu blinken um darauf hinzuweisen, dass die Drahtloskommunikation des MTRwrench 85 EINgeschaltet ist.

Relevante Informationen

- Eine Nullpunktanpassung durchführen