# Indicatori LED di regolazione zero

Gli indicatori LED di MTRwrench 85 indicano all'operatore quando è necessaria una regolazione dello zero e comunicano l'avanzamento, il completamento e gli eventuali errori del processo di azzeramento:

Indicatori a LED | Significato | Osservazione
--- | --- | ---
I LED di LED lampeggiano tutti in bianco |  | È richiesta la regolazione dello zero. | Posizionare la chiave nel supporto.
I LED di LED si accendono e si spengono in sequenza, avanti e indietro. |  | Regolazione dello zero in corso. Aggiornamento del firmware in corso | Non spostare la chiave. Non applicare alcun carico alla chiave.
LED di LED spenti. |  | La regolazione zero è stata completata con successo. | -
LED di LED lampeggiano in bianco + il LED di errore/avvertimento lampeggia in rosso | + | La regolazione zero non è riuscita a causa dello spostamento della chiave o del carico applicato al trasduttore. | Rimuovere la chiave e inserirla nuovamente nel supporto per avviare una nuova regolazione zero.
LED di LED rosso fisso + il LED di errore/avvertimento lampeggia in rosso | + | La regolazione zero non è riuscita a causa dello spostamento della chiave o del carico applicato al trasduttore per la seconda volta durante la regolazione zero. | Rimuovere la chiave e inserirla nuovamente nel supporto per avviare una nuova regolazione zero.

Informazioni pertinenti

- Esecuzione della regolazione zero