# Regolazione della coppia di scatto

1. Inserire e spingere una chiave di regolazione MTRwrench nell'estremità dell'impugnatura MTRwrench 85.

   Numero di componente della chiave di regolazione MTRwrench: 8439004834.

2. Ruotare la chiave di regolazione MTRwrench in senso orario per aumentare la coppia di scatto o in senso antiorario per diminuirla.

L'intervallo di coppia è indicato sull'etichetta della chiave.