# Übersicht über die LED-Anzeigen

Das MTRwrench 85-HMI ist mit vier LED-Anzeigen ausgestattet, die die verschiedenen Schlüsselstatus anzeigen, sowie einem Satz aus drei LED-Anzeigen, die den Fortschritt und die Ergebnisse der Vorgänge kommunizieren.

Eine weitere vordere Projektions-LED ist verfügbar, um die Ergebnisse der Verschraubungsvorgänge in Situationen zu kommunizieren, in denen der Bediener das HMI nicht vollständig sehen kann.

Position | Bezeichnung | Hauptanzeigen
--- | --- | ---
A | Fortschritt-LEDs | Fortschritt und Ergebnisse der Verschraubungsvorgänge Nullpunktanpassungsfortschritt und Ergebnis. Momentgeber überlastet. Firmware-Aktualisierung Akkuladestatus während der Aufladung am Ladegerät
B | Aufgabe bereit-LED | Verschraubungsprogramm erfolgreich an den Schlüssel gesendet.
C | Vordere Projektions-LED | Ergebnis des Verschraubungsprogramms.
D | Akkustand-LED | Niedriger Akkustand. Leerer Akku.
E | Funkkommunikations-LED | Status der Drahtloskommunikation
F | Fehler-/Warn-LED | Momentgeber überlastet. Nullpunktanpassungsfehler. Kalibrierung erforderlich (Datum abgelaufen, höchste durchgeführte Verschraubung)

In diesem Abschnitt

- LED-Akkustandanzeige
- Funkkommunikations-LED Anzeige
- Aufgabe bereit-LED Anzeige
- Nullpunktanpassung-LED-Anzeigen
- LED-Ladeanzeigen
- LED-Anzeigen für Verschraubungsvorgänge
- Fehler und Warnungen der LED-Anzeigen