# Indicadores LED de carga

Los indicadores de la MTRwrench 85, cuando la llave está en la estación y tras finalizar el proceso de puesta a cero, muestran al operador el estado de la carga:

1 LED parpadea en blanco |  | Batería cargando del 0 % al 30 %
1 LED está blanco fijo y el segundo parpadea en blanco |  | Batería cargando del 31 % al 60 %
2 LED están de color blanco fijo y el tercero parpadea en blanco |  | Batería cargando del 61 % al 90 %
3 LED fijos en blanco |  | Batería cargando del 91 % al 100 %