# Bedienung des Schlüssels

Korrekte Bedienung:

- In gleichmäßigen Zügen festziehen.

- Halten Sie den MTRwrench 85 mittig am Griff, wenn Sie eine Verschraubung durchführen.

- Wenden Sie nur in Verschraubungsrichtung Kraft an.

- Die auf den Schlüssel angewandte Kraft muss einhändig, gleichmäßig und parallel sein und fortgesetzt werden, bis das Werkzeug klickt.

- Halten Sie eine Verschraubungsgeschwindigkeit, bei der sie die Verschraubung sofort stoppen können, sobald der MTRwrench 85 klickt.

Falsche Bedienung:

- Wenden Sie nach der automatischen Auslösung (Klick) keine Kraft auf den Schlüssel an.

- Wenden Sie in keine andere als die Verschraubungsrichtung Kraft auf den Schlüssel an.

- Berühren Sie während des Verschraubens nicht das Gehäuse des MTRwrench 85. Das Positionieren des Daumens auf der Röhre verändert den Klickwert!

- Halten Sie während des Verschraubens nicht das Akkugehäuse des MTRwrench 85.