# MTRwrench 85

# Informação sobre o Produto

# Informações gerais

AVISO

Risco de ferimentos graves ou danos materiais

Você deve ler, compreender e seguir todas as instruções antes de operar a ferramenta. Deixar de seguir todas as instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio, danos materiais e/ou ferimentos graves.

- Leia todas as informações sobre segurança fornecidas com as diferentes partes do sistema.

- Leia todas as instruções do produto para instalação, operação e manutenção das diferentes partes do sistema.

- Leia todas as normas de segurança locais relacionadas ao sistema e às peças.

- Mantenha todas as Informações e instruções de segurança para referência futura.

Nesta seção

- Palavras dos Avisos de Segurança
- Garantia
- Website
- ServAid
- País de origem
- Desenhos Dimensionais

# Palavras dos Avisos de Segurança

As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos avisos de segurança têm os seguintes significados:

PERIGO | PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
ALERTA | ALERTA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.
CUIDADO | CUIDADO, usado como um símbolo para alerta de segurança, indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode vir a resultar em lesão leve ou moderada.
ATENÇÃO | ATENÇÃO é usado para tratar as práticas que não estão relacionadas a lesões pessoais.

# Garantia

- A garantia do produto expirará 12 + 1 meses após sua expedição a partir da Central de Distribuição da Atlas Copco.

- O desgaste normal das peças não está incluído na garantia.

  - Como desgaste normal entende-se a necessidade de troca de uma peça ou outro ajuste/revisão durante a manutenção de ferramentas padrão normalmente para aquele período (expresso em tempo, horas de operação ou algum outro).

- A garantia do produto baseia-se no uso, manutenção e reparo corretos da ferramenta e de seus componentes.

- Danos a peças decorrentes de manutenção inadequada ou execução por terceiros que não a Atlas Copco ou seus Prestadores de Serviço Autorizados durante o período de garantia não são cobertos pela mesma.

- Para evitar danos ou a destruição de peças da ferramenta, siga os programas de manutenção recomendados e as instruções corretas para fazer a manutenção da ferramenta.

- Os reparos de garantia são realizados apenas nas oficinas da Atlas Copco ou pelos Prestadores de Serviço Autorizados.

A Atlas Copco oferece garantia estendida e manutenção preventiva de última geração através de seus contratos ToolCover (contrato de manutenção específico da empresa). Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de Serviço local.

Para motores elétricos:

- A garantia será válida somente se o motor elétrico não tiver sido aberto.

# Website

Informações referentes a nossos Produtos, Acessórios, Peças de Reposição e Materiais Publicados podem ser encontrados no site da Atlas Copco .

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

O ServAid é um portal continuamente atualizado e que contém Informações Técnicas, como:

- - Informações regulatórias e de segurança

- Dados técnicos

- Instruções de instalação, operação e manutenção

- Listas de peças de reposição

- Acessórios

- Desenhos Dimensionais

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante local da Atlas Copco .

# País de origem

Para saber sobre o país de origem, consulte as informações na etiqueta do produto.

# Desenhos Dimensionais

Os Desenhos Dimensionais podem ser encontrados no Arquivo de Desenhos Dimensionais ou no ServAid.

Visite: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw ou https://servaid.atlascopco.com.

# Visão geral

# Visão Geral do Sistema

O MTRwrench 85 é um torquímetro mecânico de estalo combinado com um transdutor eletrônico de torque. Os programas de aperto são configurados e atribuídos à chave com o Power Focus 6000 ou com o Power Focus 8, que se comunicam sem fio com a MTRwrench 85 usando o KIT MWR como acesso

Para ter mais informações sobre como gerenciar e configurar a MTRwrench 85, consulte as Instruções do Produto do KIT MWR, o Guia do Usuário do Power Focus 6000 e o Guia do usuário do Power Focus 8.

# Visão Geral da Ferramenta

A | Acionamento | B | Invólucro da bateria
C | IHM com sinalização de LED | D | Punho

# Luzes de sinalização de LED Visão geral

A IHM da MTRwrench 85 está equipada com quatro luzes de sinalização de LED que mostram diferentes status da chave, e junto com um conjunto de três sinalizadores LED que comunicam o progresso e os resultados das operações.

Um LED de projeção frontal adicional está disponível para comunicar os resultados das operações de aperto em situações em que o operador não consegue ver totalmente a IHM.

Posição | Nome | Indicações principais
--- | --- | ---
A | LEDs de progresso | Progresso e resultados das operações de aperto. Progresso e resultado do ajuste zero. Transdutor sobrecarregado. Upgrade do firmware Nível de carga da bateria durante recarga na base
B | LED de trabalho pronto | Programa de aperto enviado à chave inglesa com sucesso.
C | lED de projeção frontal | Resultado da operação de aperto.
D | LED de nível da bateria | Nível baixo da bateria. Bateria vazia.
E | LED de comunicação de rádio | Status de comunicação sem fio
F | LED de erro/aviso | Transdutor sobrecarregado. Erro de ajuste zero. Calibração necessária (data expirada, aperto máximo realizado)

Nesta seção

- Luz de sinalização de LED de nível da bateria
- Luz de sinalização de LED de comunicação de rádio
- Luz de sinalização de LED de trabalho pronto
- Luzes de sinalização de LED de ajuste zero
- Luzes de sinalização de LED de carregamento
- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto
- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos

# Luz de sinalização de LED de nível da bateria

A MTRwrench 85está equipada com um sinalizador LED que informa ao operador se o nível da bateria cai abaixo de certos limites.

O LED de nível da bateria comporta-se como a seguir:

Comportamento do LED | Nível de carga da bateria | Nota
--- | --- | ---
Desativado |  | 11% / 15% / 35% - 100% | Nível de bateria adequado para operações. O limite inferior do intervalo depende da configuração "Bateria fraca [%]" via KIT MWR.
Vermelho piscando |  | 11% - 14/28% | Baixo nível da bateria. O limite superior do intervalo depende da configuração "Bateria Fraca [%]" via KIT MWR (desabilitado por padrão: neste caso nunca pisca)
Vermelho constante |  | 0% - 10% | Bateria totalmente descarregada.

# Luz de sinalização de LED de comunicação de rádio

A MTRwrench 85está equipada com um sinalizador LED que informa ao operador o status de comunicação sem fio da chave.

O LED de comunicação de rádio comporta-se como a seguir:

Comportamento do LED | Status LED | Significado
--- | --- | ---
DESLIGADO |  | Comunicação sem fio desligada.
Ventilação |  | On-line: comunicação sem fio ligada, chave conectada na cobertura
Piscando |  | Offline: comunicação sem fio ligada, chave conectada fora da cobertura
| DESLIGADO | Ativo |
Piscando lentamente |  | Chave não está em uso: comunicação sem fio ligada, chave não conectada
| Longo DESLIGADO | Curto LIGADO |

# Luz de sinalização de LED de trabalho pronto

A MTRwrench 85 está equipada com um sinalizador LED que notifica o operador quando um programa de aperto assignado pelo Power Focus 6000/Power Focus 8 foi enviado para a MTRwrench 85 com sucesso.

A luz de sinalização de LED de trabalho pronto comporta-se como a seguir:

Condição da chave | Comportamento do LED | Significado
--- | --- | ---
Chave inativa | Desativado |  | Programa de aperto ausente.
Chave inativa | Luz azul permanente |  | Programa de aperto recebido. Chave pronta para operar.
Chave ativa | Desativado |  | Operação de aperto em andamento.

Informações relevantes

- Configurando o programa de aperto
- Executando operações de aperto

# Luzes de sinalização de LED de ajuste zero

As luzes de sinalização de LED da MTRwrench 85 mostram ao operador quando é necessário um ajuste zero e comunica o progresso, a conclusão e os possíveis erros do processo de zerar:

Luzes de sinalização de LED | Significado | Nota
--- | --- | ---
LEDS de progresso todas piscando em branco |  | Ajuste zero obrigatório. | Coloque a chave na base.
LEDs de progresso acendem e apagam em sequência de vai e vem. |  | Ajuste zero em andamento. Atualização de firmware em andamento. | Não mova a chave. Não aplique qualquer carga na chave.
LEDs de progresso desligados. |  | Ajuste zero concluído com sucesso. | -
LEDs de progresso piscando em branco + LED de erro/aviso LED piscando vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso constante em vermelho LED de erro/aviso piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor pela segunda vez durante o ajuste zero. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero

# Luzes de sinalização de LED de carregamento

As luzes de sinalização da MTRwrench 85, quando a chave está na base e depois do processo de zerar ter sido completado, mostram ao operador o status de carregamento:

Um (1) LED piscando em branco |  | Bateria carregando entre 0% e 30%.
Um (1) LED constante em branco e o segundo piscando em branco |  | Bateria carregando entre 31% e 60%.
Dois LEDs constantes em branco e o terceiro piscando em branco |  | Bateria carregando entre 61% e 90%.
Três LEDs em branco constante |  | Bateria carregando entre 91% e 100%.

# Luzes de sinalização de LED de operações de aperto

Durante as operações de aperto, as luzes de sinalização de LED da MTRwrench 85 dão ao operador um feedback visual do progresso e resultado a operação de aperto em andamento:

Estágio da operação | Comportamento das luzes de sinalização de LED: | Significado
--- | --- | ---
Programa de aperto enviado para a chave | LED de trabalho pronto aceso constante |  | A chave recebeu o programa de aperto
Aperto em andamento | LED 1 de progresso piscando em branco |  | 10-25% de torque alcançado ou desaperto detectado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante |  | 25% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso piscando em branco |  | 40% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante |  | 55% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante LED 3 de progresso piscando em branco |  | 70% de torque no estalo alcançado
Aperto em andamento | LED 1 de progresso em branco constante LED 2 de progresso em branco constante LED 3 de progresso em branco constante |  | 85% de torque no estalo alcançado
Aperto concluído com sucesso | Todos os LEDs de progresso se apagam |  | 100% de torque no estalo alcançado
Resultado do aperto | Todos os LEDs de progresso em verde constante + LED de projeção em verde constante | + | Resultado OK
Resultado do aperto | Todos os LEDs de progresso em vermelho piscando + LED de projeção em vermelho constante | + | Resultado Não OK Causas possíveis de acordo com a estratégia de aperto: Torque máximo excedido. Ângulo máximo excedido. Tempo esgotado. Desaperto acidental. Local errado. Rehit (Reaperto). Aperto rápido. Queda de toque.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos

# Luzes de sinalização de LED de erros e avisos

A luz de sinalização de LED de erro/avisoda MTRwrench 85, junto com os LEDs de progresso, mostram ao operador os erros ou danos detectados.

Luzes de sinalização de LED | Diagnóstico | Ações corretivas
--- | --- | ---
O LED de aviso está piscando em vermelho |  | Sobrecarga menor do transdutor (120 a 150% do torque nominal) | Coloque a chave na base para executar um ajuste zero.
Todos os LEDs de progresso em vermelho piscando + LED de aviso em vermelho constante | + | Chave bloqueada devido à sobrecarga maior do transdutor (>150% do torque nominal) | Pare de executar as operações de aperto e entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Atlas Copco.
LEDs de progresso piscando em branco + LED de aviso LED piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso constante em vermelho + LED de aviso piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor pela segunda vez durante o ajuste zero. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso desligados+LED de aviso piscando em vermelho | + | Calibração ou manutenção mecânica necessária. | Envie a chave para a manutenção

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero

# Condições Ambientais

Apenas para uso em locais abrigados |
Altitude | Até 2000 m
Faixa de temperatura ambiente | +5 a +40 °C (+41 a +104 °F)
Umidade relativa máxima de 80% para temperaturas de até 31 °C, diminuindo linearmente até 50% de umidade relativa a 40 °C |

# Dados do Produto

Faixa de medição do torque de operação | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Acionamento | 9 x12 mm
Comprimento total | 212 mm
Peso | 496 g
Faixa do torque de operação | de 20% a 100% da capacidade
Repetibilidade de clique mecânico | ± 3%
Precisão da medição de torque | ± 3%
Capacidade de sobrecarga | 150 % da capacidade nominal
Velocidade angular máxima | 250 °/s
Precisão de medição de ângulo | ± 3,6 ° / 360 ° (a 6 ° por segundo)
Estabilidade de temperatura da medição do torque | De +10 °C a +40 °C (10 °F a 104 °F)
Capacidade de memória de resultados de aperto | 10000 (máximo)
Fonte de alimentação | Bateria recarregável NiMH AA, 1900 mAh, 1,2 V
Distância do rádio | Até 20 m Esta distância pode ser influenciada por vários fatores: Características da antena: o posicionamento das antenas KIT MTR pode afetar o alcance. Condições ambientais: clima, terreno, obstáculos, peças de metal, podem afetar a intensidade do sinal e o alcance. Interferência: outros dispositivos eletrônicos e sinais podem causar interferência, reduzindo o alcance efetivo

# Dimensões

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
52.5 | ⌀ 26.3 | 11.2 | 307.1 | 12 | 9 | 32.2 | 19

# Frequências do Módulo de Rádio

Consulte a seleção de frequência no Domínio Regulatório local.

## Europa

Número | Canal | Frequência (MHz) | Taxa de dados (bit/s)
--- | --- | --- | ---
1 | 51 | 868.044 | 19200
2 | 52 | 868.088 | 19200
3 | 53 | 868.132 | 19200
4 | 54 | 868.176 | 19200
5 | 55 | 868.221 | 19200
6 | 56 | 868.265 | 19200
7 | 57 | 868.309 | 19200
8 | 58 | 868.353 | 19200
9 | 59 | 868.397 | 19200
10 | 60 | 868.442 | 19200
11 | 61 | 868.486 | 19200
12 | 62 | 868.530 | 19200
13 | 63 | 868.744 | 19200
14 | 64 | 868.788 | 19200
15 | 65 | 868.832 | 19200
16 | 66 | 868.876 | 19200
17 | 67 | 868.921 | 19200
18 | 68 | 868.965 | 19200
19 | 69 | 869.009 | 19200
20 | 70 | 869.053 | 19200
21 | 71 | 869.097 | 19200
22 | 72 | 869.142 | 19200
23 | 73 | 869.444 | 19200
24 | 74 | 869.488 | 19200
25 | 75 | 869.532 | 19200

## EUA

Número | Canal | Frequência (MHz) | Taxa de dados (bit/s)
--- | --- | --- | ---
1 | 1 | 902.132 | 19200
2 | 2 | 902.176 | 19200
3 | 3 | 902.220 | 19200
4 | 4 | 902.264 | 19200
5 | 5 | 902.308 | 19200
6 | 6 | 902.352 | 19200
7 | 7 | 902.396 | 19200
8 | 8 | 902.440 | 19200
9 | 9 | 902.484 | 19200
10 | 10 | 902.528 | 19200
11 | 11 | 902.572 | 19200
12 | 12 | 902.616 | 19200
13 | 13 | 902.660 | 19200
14 | 14 | 902.704 | 19200
15 | 15 | 902.748 | 19200
16 | 16 | 902.792 | 19200
17 | 17 | 902.836 | 19200
18 | 18 | 902.880 | 19200
19 | 19 | 902.924 | 19200
20 | 20 | 902.968 | 19200
21 | 21 | 903.012 | 19200
22 | 22 | 903.056 | 19200
23 | 23 | 903.100 | 19200
24 | 24 | 903.144 | 19200
25 | 25 | 903.188 | 19200
26 | 26 | 903.232 | 19200
27 | 27 | 903.276 | 19200
28 | 28 | 903.320 | 19200
29 | 29 | 903.364 | 19200
30 | 30 | 903.408 | 19200
31 | 31 | 903.452 | 19200
32 | 32 | 903.496 | 19200
33 | 33 | 903.540 | 19200
34 | 34 | 903.584 | 19200
35 | 35 | 903.628 | 19200
36 | 36 | 903.672 | 19200
37 | 37 | 903.716 | 19200
38 | 38 | 903.760 | 19200
39 | 39 | 903.804 | 19200
40 | 40 | 903.848 | 19200
41 | 41 | 903.892 | 19200
42 | 42 | 903.936 | 19200
43 | 43 | 903.980 | 19200
44 | 44 | 904.024 | 19200
45 | 45 | 904.068 | 19200
46 | 46 | 904.112 | 19200
47 | 47 | 904.156 | 19200
48 | 48 | 904.200 | 19200

# Acessórios

# Bateria compatível

A bateria recarregável NiMH AA (1900 mAh, 1,2 V) fornece alimentação ao MTRwrench 85.

A ferramenta é compatível com as baterias recarregáveis ​​mencionadas acima.

Recomenda-se o uso de baterias recarregáveis ​​com número de peça
4027 0048 20.

AVISO

Nunca tente recarregar baterias não recarregáveis! As baterias não recarregáveis podem apresentar vazamento durante a carga. Há possibilidade de explosão e podem causar risco de incêndio e ferimentos.

Informações relevantes

- Desligando a chave
- Ligando a chave

# Ferramentas com acessórios de extremidade

A MTRwrench 85 tem um acionamento padrão (9 x12 mm) compatível com diferentes tipos de ferramentas com acessórios de extremidade.

Para calcular o torque real aplicado a uma junta ao usar uma ferramenta com acessórios de extremidade específica, ao configurar o programa de aperto no Power Focus 6000/Power Focus 8, insira o comprimento da ferramenta com acessórios de extremidade medido (conforme mostrado na imagem abaixo) no campo Tamanho da ferramenta do estágio de aperto da MWR.

A | Valor do Tamanho da ferramenta a ser inserido em estágio de aperto da MWR no Power Focus 6000/Power Focus 8.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

# Instalação

# Configuração inicial

# Ajustando o torque de estalo

1. Insira e empurre a chave de definições da MTRwrench na extremidade da empunhadura da MTRwrench 85.

   Número da peça da chave de definições da MTRwrench: 8439004834.

2. Gire a chave de definições da MTRwrench no sentido horário para aumentar o torque de estalo ou no sentido anti-horário para diminuir o torque de estalo.

O intervalo do torque está indicado na etiqueta da chave.

# Conectando a chave inglesa ao KIT MWR

Para informações sobre como ativar e administrar a conexão entre a MTRwrench 85 e o KIT MWR, consulte as Instruções do Produto KIT MWR.

# Operação

# Instruções de configuração

# Configurando o programa de aperto

Os programas de aperto da MTRwrench 85 estão configurados e administrados através do Power Focus 6000 ou Power Focus 8.

Para comunicar-se com o Power Focus e receber programas de aperto, a MTRwrench 85 deve primeiro estar conectada a um KIT MWR conectado ao Power Focus.

Se durante as operações a MTRwrench 85 sair do alcance do rádio, a chave continuará trabalhando com o último programa de aperto atribuído pelo Power Focus e poderá armazenar até 10.000 resultados. Quando a MTRwrench 85 estiver novamente dentro do alcance de rádio, o Power Focus recupera os resultados coletados e comunica quaisquer alterações potenciais aplicadas ao programa de aperto atribuído durante o período fora do alcance.

Para informações sobre como ativar e administrar a conexão entre os dispositivos, consulte as Instruções do Produto KIT MWR.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

# Estratégias de Aperto

Esta seção fornece uma visão geral das estratégias de aperto disponíveis para configurar programas de aperto para operar a MTRwrench 85.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

Nesta seção

- Estratégia de controle de torque
- Estratégia de Controle de Torque / Monitor de Ângulo

# Estratégia de controle de torque

A estratégia de controle de torque ajuda o operador a atingir o torque alvo desejado, sem nenhuma leitura de ângulo.

Os principais parâmetros que definem essa estratégia são:

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque de estalo* | Valor almejado de torque.
Início do programa de aperto | Valor de torque de onde a operação de aperto começa. Deve ser ≥ que o valor do toque mín. da MTRwrench 85.
Torque mínimo | Menor valor limite de torque.
Torque máximo | Maior valor limite de torque.

Parâmetros com asterisco são obrigatórios.

Torque versus Ângulo

A | Mudar parafuso | E | Torque mínimo
B | Torque máximo | F | Torque de acionamento
C | Torque final | G | Início do programa de aperto
D | Torque no estalo |  |

Um resultado é OK se o torque de estalo estiver dentro dos valores limite de torque superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto

# Estratégia de Controle de Torque / Monitor de Ângulo

A estratégia de controle de torque / monitor de ângulo ajuda o operador a atingir o torque alvo desejado, sem nenhuma leitura de ângulo.

Os principais parâmetros que definem essa estratégia são:

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Início do programa de aperto | Valor de torque de onde a operação de aperto começa. Deve ser ≥ que o valor do toque mín. da MTRwrench 85.
Torque mínimo | Menor valor limite de torque.
Torque máximo | Maior valor limite de torque.
Torque de estalo* | Valor almejado de torque.
Torque de acionamento | Valor de torque de onde a começa a medida de ângulo.
Ângulo mínimo* | Menor valor limite de ângulo.
Ângulo máximo* | Maior valor limite de ângulo.

Parâmetros com asterisco são obrigatórios.

Torque versus Ângulo

A | Mudar parafuso | G | Início do programa de aperto
B | Torque máximo | H | Início da medição do ângulo (no torque do gatilho)
C | Torque final | I | Ângulo mínimo
D | Torque no estalo | J | Ângulo no ponto de estalo
E | Torque mínimo | K | Ângulo Máximo
F | Torque de Acionamento |  |

Um resultado é OK se:

- o torque de estalo estiver dentro dos valores limite de torque superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

e

- o ângulo no ponto de estalo estiver dentro dos valores limite de ângulo superior e inferior definidos para o programa de aperto selecionado.

Para mais informações sobre como configurar os programas de aperto, consulte o Guia do Usuário do Power Focus 6000 oo o Guia do Usuário do Power Focus 8, de acordo com o controlador em uso.

# Instruções operacionais

# Diretrizes referentes à ergonomia

Considere a sua estação de trabalho de acordo com esta lista de diretrizes gerais referentes à ergonomia de modo a identificar áreas de melhoria com relação à postura, no posicionamento dos componentes ou no ambiente de trabalho.

- Faça intervalos frequentes e altere as posições de trabalho com frequência.

- Adapte a área da estação de trabalho para suas necessidades e para a tarefa de trabalho.

  - Realize ajustes de modo a atingir uma faixa de alcance conveniente em que as peças e ferramentas precisam estar localizadas para evitar cargas permanentes.

  - Use os equipamentos da estação de trabalho, tais como mesas e cadeiras, apropriados para a tarefa de trabalho.

- Evite posições de trabalho acima do nível do ombro ou em posições estáticas durante as operações de montagem.

  - Ao trabalhar acima do nível dos ombros, reduza a carga nos músculos estáticos por meio da redução do peso da ferramenta, utilizando, por exemplo, braços de reação, carretéis para mangueiras ou balancins. Você também pode reduzir a carga nos músculos estáticos segurando a ferramenta junto ao corpo.

  - Faça pausas com regularidade

  - Evite posturas extremas com o braço ou pulso, especialmente durante operações que precisem de um certo grau de força.

- Realize ajustes para obter um campo de visão conveniente que exija um mínimo de movimentação dos olhos e da cabeça.

- Use uma iluminação adequada à tarefa de trabalho.

- Selecione a ferramenta adequada à tarefa de trabalho.

- Em ambientes ruidosos, use equipamento de proteção para os ouvidos.

- Use ferramentas com insertos ou material de consumo de alta qualidade para minimizar a exposição a níveis excessivos de vibração.

- Minimize a exposição a forças de reação.

  - Para cortar:

    O disco de corte poderá travar se for flexionado ou não for adequadamente guiado. Sempre use o flange correto para o disco de corte e evite flexionar o disco de corte durante a operação.

  - Para perfurar:

    A furadeira poderá parar de repente quando a broca penetrar. Use empunhaduras laterais se o torque de bloqueio for muito alto. A norma de segurança ISO11148, parte 3, recomenda o uso de algum item para absorver torques de reação maiores do que 10 Nm para ferramentas com empunhadura tipo pistola e 4 Nm para ferramentas retas.

  - Quando usar parafusadeiras de acionamento direto ou apertadeiras:

    As forças de reação dependem das configurações da ferramenta e das características da junta. O esforço e a postura determinam a quantidade de força de reação que um operador pode tolerar. Adapte o ajuste do torque de acordo com a resistência e a postura do operador e use um braço tensor ou uma barra de reação se o torque for muito alto.

- Em ambientes empoeirados, use um sistema coletor de pó ou use uma máscara semifacial.

# Ligando a chave

1. Na parte traseira da IHM da MTRwrench 85, puxe a alavanca de travamento na porta do compartimento da bateria e abra a porta.

2. Insira a bateria em seu compartimento.

   Certifique-se de que a borda da fita esteja visível para facilitar a remoção.

3. Feche a porta do compartimento da bateria.

   Certifique-se de que a ponta da fita fique do lado de dentro.

Assim que a MTRwrench 85 estiver ligada, os LEDs de progresso na IHM começarão a piscar com luz branca mostra que uma MTRwrench 85 exige um ajuste zero.

O LED de comunicação de rádio na IHM começa a piscar para notificar que a comunicação sem fio da MTRwrench 85 está LIGADA.

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero

# Desligando a chave

1. Na parte traseira da IHM da MTRwrench 85, puxe a alavanca de travamento na porta do compartimento da bateria e abra a porta.

2. Remova a bateria de seu compartimento puxando a ponta da fita.

3. Feche a porta do compartimento da bateria.

   Certifique-se de que a ponta da fita fique do lado de dentro.

# Fazendo um ajuste zero

Um ajuste zero é necessário nas seguintes situações:

- Após ligar a MTRwrench 85.

- Após uma pequena sobrecarga do transdutor.

Para executar um ajuste zero, proceda da seguinte forma:

1. Coloque a MTRwrench 85 na base.

   Solte a chave e não toque nela novamente até que o ajuste zero esteja concluído.

2. Durante o ajuste zero, os LEDs de progresso ligam e desligam em sequência, conforme mostrado na imagem abaixo:

   A | Vista superior da chave dentro da base. | B | Representação do comportamento dos LEDs de progresso durante o ajuste zero.

Se o ajuste zero for bem-sucedido, os LEDs de progresso desligam.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de ajuste zero
- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos

# Manipulando a chave

Manuseio correto:

- Aperte em movimentos uniformes.

- Segure a MTRwrench 85 pelo meio da empunhadura ao realizar um aperto.

- Aplique força somente no sentido do aperto.

- A força aplicada à chave deve ser feita com uma mão, uniforme, paralela e continuar até que a ferramenta estale.

- Mantenha uma velocidade de aperto que permita que você pare de apertar imediatamente assim que a MTRwrench 85 der um estalo.

Manuseio incorreto:

- Não aplique nenhuma força à chave após a liberação automática (estalo).

- Não aplique força à chave em nenhuma direção diferente da direção de aperto.

- Não encoste no corpo do MTRwrench 85 durante as operações de aperto. Posicionar o polegar no tubo altera o valor de estalo!

- Não segure o compartimento da bateria da MTRwrench 85 durante as operações de aperto.

# Executando operações de aperto

1. Conecte a MTRwrench 85 ao Power Focus 6000/Power Focus 8 via KIT MWR.

2. No Power Focus, configure um programa de aperto e atribua a tarefa à MTRwrench 85.

   Quando MTRwrench 85 recebe a tarefa e a chave está pronta para uso, o LED de trabalho pronto na IHM acende.

3. Conecte a ferramenta com acessórios de extremidade requisitada à chave e execute o aperto.
   O LED de trabalho pronto desliga quando o aperto está em andamento.

4. Assim que a MTRwrench 85 atingir o ponto de estalo, solte a chave.

A MTRwrench 85 pode armazenar até 10.000 resultados. Se a chave for desligada ou se sair do alcance do rádio, os resultados podem ser recuperados pelo Power Focus assim que a MTRwrench 85 for ligada novamente ou quando estiver outra vez ao alcance do rádio.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto

# Assistência

# Instruções de manutenção

# Recomendações de serviço

Recomenda-se fazer manutenção preventiva em intervalos regulares. Consulte as informações detalhadas sobre manutenção preventiva. Se o produto não estiver funcionamento corretamente, retire-o de serviço para inspeção.

Se não houver informações detalhadas sobre manutenção preventiva, siga estas instruções gerais.

- Limpe as peças apropriadas minuciosamente.

- Substitua as peças com defeito ou gastas

# Limpeza

Mantenha o MTRwrench 85 limpo.

Após o uso, remova traços de óleo e graxa do MTRwrench 85 com um pano macio e um produto suave de limpeza de superfície para óleo/graxa. Não use produto de limpeza agressivo ou abrasivo.

Use um pano de limpeza antiestático para remover a poeira do MTRwrench 85.

Evite o uso de detergentes fortes para limpar o MTRwrench 85.

Limpe o contato do MTRwrench 85 com uma solução de limpeza para contatos elétricos.

# Reciclagem

# Regulamentações ambientais

Depois que um produto atendeu a sua finalidade, ele deverá ser devidamente reciclado. Desmonte o produto e recicle os componentes de acordo com a legislação local.

As baterias devem ser recolhidas pela organização de recuperação de baterias do seu país.

# Instruções de Reciclagem

Pos. | Peça | Reciclar como
--- | --- | ---
1 | Transdutor | Resíduo misturado
2 | Arruela | Cobre
3 | Pino | Aço
4 | Pino | Aço
5 | Cabo | REEE
6 | Porca | Aço
7 | Parafuso | Aço
8 | Pino | Aço
9 | Cadeia cinemática | Aço
10 | Espaçador | Plástico
11 | Tubo | Aço
12 | Fita | Aço
13 | Parafuso | Aço
14 | Painel | Aço
15 | Junta de vedação | Borracha
16 | Pino | Aço
17 | Porta | Aço
18 | Parafuso | Aço
19 | Tampa | Alumínio
20 | Helicoidal | Aço
21 | Mola | Aço
22 | Botão | Aço
23 | Fita | Plástico
24 | Parafuso | Aço
25 | Espaçador | Aço
26 | Placa do dispositivo eletrônico 1 | Resíduo Misturado
27 | Arruela | Aço
28 | Blindagem | Aço
29 | Parafuso | Aço
30 | Suporte do dispositivo eletrônico | Plástico
31 | Placa do dispositivo eletrônico 2 | REEE
32 | Cabo | REEE
33 | Guia de Iluminação | Plástico
34 | Tampa | Plástico
35 | Guia de Iluminação | Plástico
36 | Parafuso | Aço
37 | Tampa | Alumínio
38 | Etiqueta | Plástico
39 | Guia de Iluminação | Plástico
40 | Conector | REEE
41 | Parafuso | Aço
42 | Parafuso | Aço
43 | Parafuso | Aço
44 | Mola | Aço
45 | Espaçador | Plástico
46 | Sistema de regulação | Aço
47 | Punho | Plástico