# 错误和警告 LED 指示灯

MTRwrench 85 错误/警告 LED 指示灯，与进度 LED 一起，向操作员显示检测到的错误或损坏。

LED 指示灯 | 诊断 | 纠正措施
--- | --- | ---
警告 LED 闪烁红光 |  | 传感器轻微过载 （额定扭矩的 120~150%） | 将扳手放入充电架，进行调零。
所有进度 LED 闪红光 + 警告 LED 恒亮红光 | + | 由于传感器严重过载 （> 额定扭矩的 150%），扳手被锁定 | 停止运行拧紧操作并联系 Atlas Copco 客户服务。
进度 LED 闪白光 + 警告 LED 闪红光 | + | 由于扳手移动或对传感器施加负载，导致调零失败。 | 取下扳手，再次放入充电架，开始新的调零。
进度 LED 恒亮红光 + 警告 LED 闪红光 | + | 由于扳手移动或在调零期间第二次向传感器施加负载，导致调零失败。 | 取下扳手，再次放入充电架，开始新的调零。
进度 LED 熄灭 + 警告 LED 闪红光 | + | 需要校准或机械维修。 | 将扳手送去维修

相关信息

- 执行调零