# 締め付けけプログラムの構成

MTRwrench 85 締め付けプログラムは、Power Focus 6000 または Power Focus 8 を介して構成および管理されます。

Power Focus と通信して締め付けプログラムを受け取るには、まず MTRwrench 85 が Power Focus に接続された MWR-KIT にリンクする必要があります。

操作中に MTRwrench 85 が電波範囲から出ても、レンチは Power Focus によって割り当てられた最後の締め付けプログラムで引き続き動作し、最大 10,000 件の結果を保存できます。MTRwrench 85 が無線範囲内に戻ると、Power Focusは収集した結果を取得し、範囲外期間中に割り当てられた締め付けプログラムに適用された可能性のある変更を伝えます。

デバイス間の通信を有効にして管理する方法の詳細については、MWR-KIT 製品説明書を参照してください。

締め付けプログラムの構成方法の詳細については、使用しているコントローラーに応じて Power Focus 6000 ユーザーガイドまたはPower Focus 8 ユーザーガイドを参照してください。