# Luz de sinalização de LED de nível da bateria

A MTRwrench 85está equipada com um sinalizador LED que informa ao operador se o nível da bateria cai abaixo de certos limites.

O LED de nível da bateria comporta-se como a seguir:

Comportamento do LED | Nível de carga da bateria | Nota
--- | --- | ---
Desativado |  | 11% / 15% / 35% - 100% | Nível de bateria adequado para operações. O limite inferior do intervalo depende da configuração "Bateria fraca [%]" via KIT MWR.
Vermelho piscando |  | 11% - 14/28% | Baixo nível da bateria. O limite superior do intervalo depende da configuração "Bateria Fraca [%]" via KIT MWR (desabilitado por padrão: neste caso nunca pisca)
Vermelho constante |  | 0% - 10% | Bateria totalmente descarregada.