# Zapnutí klíče

1. V zadní části HMI MTRwrench 85 zatlačte pojistnou páčku na dvířkách krytu baterií a dvířka otevřete.

2. Vložte baterii do příslušného krytu.

   Ujistěte se, že je okraj pásku viditelný, aby bylo vyjmutí snadnější.

3. Zavřete dvířka krytu baterie.

   Ujistěte se, že okraj pásky zůstane uvnitř.

Po zapnutí MTRwrench 85 začne LED kontrolka průběhu na HMI blikat bíle , což označuje, že MTRwrench 85 vyžaduje nastavení nuly.

LED kontrolka rádiové komunikace na HMI začne blikat a upozorní na to, že je bezdrátová komunikaceMTRwrench 85 zapnutá.

Relevantní informace

- Provedení nastavení nuly