# Anpassung des Klick-Drehmoments

1. Eine MTRwrench Einstellungstaste in das Ende des MTRwrench 85-Griffes einsetzen und drücken.

   Teilenummer der MTRwrench-Einstellungstaste: 8439004834.

2. Drehen Sie die MTRwrench-Einstellungstaste im Uhrzeigersinn, um das Klick-Drehmoment zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Klick-Drehmoment zu verringern.

Der Drehmomentbereich ist auf dem Etikett des Schlüssels angegeben.