# Přehled LED kontrolek

HMI MTRwrench 85 je opatřeno čtyřmi LED kontrolkami, které udávají různé stavy klíče, a sadou tří LED kontrolek, které informují o průběhu a výsledcích operací.

K dispozici je přídavná LED kontrolka pro přední projekci, která informuje o výsledcích utahovacích operací v situacích, kdy operátor nemůže HMI zcela vidět.

Pozice | Název | Hlavní indikace
--- | --- | ---
A | LED kontrolka průběhu | Průběh a výsledky operací utahování. Průběh a výsledky nastavení nuly. Přetížení snímače. Upgrade firmwaru Úroveň nabití baterie během dobíjení v nabíječce.
B | LED kontrolka Úkol připraven | Program utahování úspěšně odeslán do klíče.
C | LED kontrolka pro přední projekci | Výsledek utahování.
D | LED kontrolka úrovně nabití baterie | Nízká úroveň nabití baterie Vybitá baterie.
E | LED kontrolka rádiové komunikace | Stav bezdrátové komunikace
F | LED kontrolka výstrahy/chyby | Přetížení snímače. Chyba nastavení nuly Je vyžadována kalibrace (vypršení data platnosti, provedeno maximální utahování)

V této části

- LED kontrolka úrovně nabití baterie
- LED kontrolka rádiové komunikace
- LED kontrolka Úkol připraven
- LED kontrolka nastavení nuly
- LED kontrolky nabíjení
- LED kontrolky utahování
- LED kontrolky chyb a varování