# ゼロ調整 LED インジケーター

MTRwrench 85 LED インジケーターは、ゼロ調整が必要な場合にオペレーターに表示し、ゼロ調整プロセスの進行状況、完了、およびある場合はエラーを表示します。

LEDインジケーター | 意味 | 注意
--- | --- | ---
進行状況 LED がすべて白で点滅 |  | ゼロ調整が必要です。 | クレイドルに STRwrench を乗せます。
進行状況 LED が順に往復しながら点滅します。 |  | ゼロ調整が進行中です。 ファームウェアの更新中 | レンチを動かさないでください。 レンチに負荷をかけないでください。
進行状況 LED がオフ。 |  | ゼロ調整が正常に完了しました。 | -
進行状況 LED が白で点滅 + エラー/警告 LED が赤で点滅 | + | レンチが動いたか、トランスデューサーに負荷がかかったため、ゼロ調整に失敗しました。 | レンチを取り外し、再びクレードルに戻すと、ゼロ調整が新たに開始します。
進行状況 LED が赤で点灯 + エラー/警告 LED が赤で点滅 | + | 2 度目のゼロ調整中にレンチが動いたか、トランスデューサーに負荷がかかったため、ゼロ調整に失敗しました。 | レンチを取り外し、再びクレードルに戻すと、ゼロ調整が新たに開始します。

関連情報

- ゼロ調整の実行