# 締め付け作業の実行

1. MWR-KIT から MTRwrench 85 を Power Focus 6000/Power Focus 8 に接続します。

2. Power Focus で締め付けプログラムを構成し、タスクを MTRwrench 85 に割り当てます。

   MTRwrench 85 がタスクを受信し、レンチを使用できるようになると、HMI の ジョブ準備完了 LED が点灯 します。

3. 必要なエンドフィッティングツールをレンチに取り付け、締め付けます。
   締め付けけ中、ジョブ準備完了 LED は消灯 します。

4. MTRwrench 85 がクリックポイントに達したらすぐにレンチから手を離します。

MTRwrench 85 は最大 10,000 件の結果を保存できます。レンチがオフになっている場合、またはレンチが無線範囲外に出た場合は、再び MTRwrench 85 をオンにしたとき、またはレンチが無線範囲内に戻ったときに、Power Focus で結果を取得できます。

関連情報

- 締め付け作業用 LED インジケーター