# Voyant LED du niveau de la batterie

La MTRwrench 85 est équipée d'un voyant LED qui indique à l'opérateur si le niveau de la batterie descend en dessous de certains seuils.

La LED de niveau de la batterie se comporte comme suit :

Comportement de la LED | Niveau de charge de la batterie | Remarque
--- | --- | ---
Arrêt |  | 11 % / 15 % / 35 % - 100 % | Niveau de la batterie convient aux opérations. La limite inférieure de la plage dépend de la configuration « Batterie faible [%] » via MWR-KIT.
Rouge clignotant |  | 11 % - 14/28 % | Niveau faible de la batterie. La limite supérieure de la plage dépend de la configuration « Batterie faible [%] » via MWR-KIT (désactivée par défaut : dans ce cas, elle ne clignote jamais).
Rouge fixe |  | 0 % - 10 % | Batterie vide.