# Dane produktu

Zakres pomiaru roboczego momentu obrotowego | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Trzpień | 9 x12 mm
Długość całkowita | 212 mm
Masa | 496 g
Zakres roboczego momentu obrotowego | od 20% do 100% pojemności
Powtarzalność kliknięć mechanicznych | ± 3%
Dokładność pomiaru momentu | ± 3%
Zdolność przeciążeniowa | 150 % zdolności nominalnej
Maksymalna prędkość kątowa | 250 °/s
Dokładność pomiaru kąta | ± 3.6 ° / 360 ° (przy 6 ° na sekundę)
Stabilność temperaturowa pomiaru momentu obrotowego | od +10 °C do +40 °C (od 10 °F do 104 °F)
Pojemność pamięci wyników dokręcania | 10 000 h (maks,)
Zasilanie | Akumulator NiMH AA 1,2 V 1900 mAh
Zasięg radiowy | Maks. 20 m Na zasięg mogą wpływać różne czynniki: Charakterystyka anteny: rozmieszczenie anten MTR-KIT może mieć wpływ na zasięg. Warunki środowiskowe: pogoda, ukształtowanie terenu, przeszkody, metalowe części mogą wpływać na siłę sygnału i zasięg. Zakłócenia: inne urządzenia elektroniczne i sygnały mogą powodować zakłócenia, zmniejszając efektywny zasięg