# Encender la llave

1. En la parte posterior de la HMI de la MTRwrench 85, tire hacia atrás de la palanca de bloqueo de la tapa de la caja de la batería y ábrala.

2. Inserte la batería en su caja.

   Asegúrese de que el borde del lazo esté visible para facilitar su extracción.

3. Cierre la tapa de la caja de la batería.

   Asegúrese de que el borde del lazo permanezca dentro.

Una vez encendida la MTRwrench 85 los LED de progreso de la HMI empiezan a parpadear con la luz blanca para indicar que la MTRwrench 85 requiere un ajuste a cero.

El LED de radiocomunicación de la HMI empieza a parpadear para indicar que la comunicación inalámbrica de la MTRwrench 85 está activada.

Información relevante

- Realizar un ajuste a cero