# Wskaźnik LED komunikacji radiowej

Klucz MTRwrench 85 jest wyposażony we wskaźnik LED, który informuje operatora o stanie komunikacji bezprzewodowej klucza.

Dioda komunikacji radiowej zachowuje się w następujący sposób:

Zachowanie diody LED | Status diody LED | Znaczenie
--- | --- | ---
WYŁĄCZONA |  | Komunikacja bezprzewodowa wył.
Oddychanie |  | Online: komunikacja bezprzewodowa włączona, klucz podłączony i w zasięgu
Miga |  | Offline: komunikacja bezprzewodowa włączona, klucz połączony i poza zasięgiem
| WYŁĄCZONA | WŁĄCZONA |
Wolne miganie |  | Klucz nie jest używany: komunikacja bezprzewodowa włączona, klucz nie jest połączony
| Długie wyłączenie | Krótkie włączenie |