# 产品数据

工作扭矩测量范围 | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
驱动器 | 9 x12 mm
总长度 | 212 mm
重量 | 496 g
操作扭矩范围 | 从容量的 20% 到 100%
机械咔哒重复性 | ± 3%
扭矩测量精度 | ± 3%
过载容量 | 标称容量的 150 %
最大角速度 | 250 °/s
角度测量精度 | ± 3.6 ° / 360 °（每秒 6°）
扭矩测量的温度稳定性 | +10 °C 至 +40 °C（10 °F 至 104 °F）
拧紧结果存储器容量 | 10000（最大值）
电源 | 可充电 NiMH AA 电池 1900mAh 1.2V
无线电距离 | 最高 20 m 该距离可能受到多种因素的影响： 天线特性：MTR-KIT 天线的放置会影响距离。 环境条件：天气、地形、障碍物、金属部件，都会影响信号强度和范围。 干扰：其他电子设备和信号会造成干扰，降低有效范围