# Ajustando o torque de estalo

1. Insira e empurre a chave de definições da MTRwrench na extremidade da empunhadura da MTRwrench 85.

   Número da peça da chave de definições da MTRwrench: 8439004834.

2. Gire a chave de definições da MTRwrench no sentido horário para aumentar o torque de estalo ou no sentido anti-horário para diminuir o torque de estalo.

O intervalo do torque está indicado na etiqueta da chave.