# Luz de sinalização de LED de comunicação de rádio

A MTRwrench 85está equipada com um sinalizador LED que informa ao operador o status de comunicação sem fio da chave.

O LED de comunicação de rádio comporta-se como a seguir:

Comportamento do LED | Status LED | Significado
--- | --- | ---
DESLIGADO |  | Comunicação sem fio desligada.
Ventilação |  | On-line: comunicação sem fio ligada, chave conectada na cobertura
Piscando |  | Offline: comunicação sem fio ligada, chave conectada fora da cobertura
| DESLIGADO | Ativo |
Piscando lentamente |  | Chave não está em uso: comunicação sem fio ligada, chave não conectada
| Longo DESLIGADO | Curto LIGADO |