# Обзор светодиодных индикаторов

ЧМИ MTRwrench 85 оснащен четырьмя светодиодными индикаторами, которые показывают различные состояния ключа, а также набором из трех светодиодных индикаторов, которые сообщают о ходе и результатах операций.

Имеется дополнительный светодиод фронтальной проекции, который сообщает о результатах операций затяжки в ситуациях, когда оператор не может полностью видеть ЧМИ.

Поз. | Название | Главные обозначения
--- | --- | ---
A | Светодиоды хода выполнения | Ход и результаты выполнения операций затяжки. Ход и результаты коррекции нуля. Датчик перегружен. Обновление микропрограммы Уровень заряда аккумулятора во время подзарядки на подставке
B | Светодиод готовности к работе | Программа затяжки успешно отправлена на ключ.
C | Светодиод фронтальной проекции | Результат выполнения операции затяжки.
D | Светодиод уровня заряда аккумулятора | Низкий уровень заряда аккумулятора. Аккумулятор разряжен.
E | Светодиод радиосвязи | Состояние беспроводной связи
F | Светодиод ошибки/предупреждения | Датчик перегружен. Ошибка коррекции нуля. Требуется калибровка (дата истечения, максимальная затяжка выполнена)

В этом разделе

- Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора
- Светодиодный индикатор радиосвязи
- Светодиодный индикатор готовности к работе
- Светодиодные индикаторы коррекции нуля
- Светодиодные индикаторы заряда
- Светодиодные индикаторы операций затяжки
- Светодиодные индикаторы ошибок и предупреждений