# LED-Ladeanzeigen

Die Anzeigen des MTRwrench 85 zeigen dem Bediener den Ladestatus, wenn der Schlüssel sich in der Ladeschale befindet und der Nullungsvorgang abgeschlossen wurde:

1 LED blinkt weiß |  | Akkuladung von 0 % bis 30 %
1 LED durchgehend weiß und eine zweite blinkt weiß |  | Akkuladung von 31 % bis 60 %
2 LEDs durchgehend weiß und eine dritte blinkt weiß |  | Akkuladung von 61 % bis 90 %
3 LEDs durchgehend weiß |  | Akkuladung von 91 % bis 100 %