# 製品データ

作動トルク測定範囲 | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
ドライブ | 9 x12 mm
全長 | 212 mm
重量 | 496 g
作動トルク範囲 | 容量の 20%～100％
メカニカルクリックの繰り返し性 | ±3%
トルク測定精度 | ±3%
過負荷容量 | 公称容量の150 %
最大角速度 | 250 °/s
角度測定精度 | ± 3.6 ° / 360 ° (毎秒 6 °)
トルク測定の温度安定性 | +10 ℃ ～ +40 ℃ (10 °F ～ 104 °F)
締め付け結果の記憶容量 | 10000 (最大)
電源 | 充電式ニッケル水素単 3 電池 1900mAh 1.2V
無線距離: | 最大 20 m この距離は、次のようなさまざまな要因の影響を受けます: アンテナの特性: MTR-KIT アンテナの配置場所は範囲に影響を与える可能性があります。 環境条件: 天候、地形、障害物、金属部品は、信号の強度と範囲に影響を与える可能性があります。 干渉: 他の電子機器や信号が干渉を引き起こし、有効範囲が狭くなる可能性があります。