# Strategie kontroly momentu

Strategie kontroly momentu pomáhá obsluze dosáhnout požadovaného cílového momentu, bez jakéhokoli čtení úhlu.

Hlavní parametry, které tuto strategii definují, jsou následující:

Parametr | Popis
--- | ---
Moment kliknutí | Hodnota cílového momentu.
Spuštění programu utahování | Hodnota momentu, od které je utahování zahájeno. Musí být ≥ hodnota Min. moment klíče MTRwrench 85.
Minimální moment | Spodní mezní hodnota momentu.
Maximální moment | Horní mezní hodnota momentu.

Parametry označené s hvězdičkou jsou povinné.

Moment vs. úhel

A | Výměna šroubu | E | Minimální moment
B | Maximální moment | F | Spouštěcí moment
C | Závěrečný moment | G | Spuštění programu utahování
D | Moment kliknutí |  |

Výsledek je OK, pokud je moment kliknutí v rámci horní a dolní mezní hodnoty momentu definovaného pro vybraný program utahování.

Pro více informací o tom, jak provést konfiguraci programu utahování, viz Uživatelská příručka pro controller Power Focus 6000 nebo Uživatelská příručka pro controller Power Focus 8 podle toho, který controller se používá.

Relevantní informace

- LED kontrolky utahování