# LED 표시등 개요

MTRwrench 85 HMI에는 작업의 진행 상태 및 결과를 알려주는 3개의 LED 표시등과 함께 다양한 렌치 상태를 표시하는 4개의 LED 표시등이 장착되어 있습니다.

추가적인 전면 투사 LED는 작업자가 HMI를 완전하게 볼 수 없는 상황에서 조임 작업의 결과를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

위치 | 이름 | 주요 표시
--- | --- | ---
A | 진행 상태 LED | 조임 작업 진행 상태 및 결과. 영점 조정 진행 상태 및 결과. 트랜스듀서 과부하. 펌웨어 업그레이드 거치대에서 재충전 중 배터리 충전 레벨
B | 작업 준비 LED | 조임 프로그램이 렌치로 전송 완료됨.
C | 전면 투사 LED | 조임 작업 결과.
D | 배터리 수준 LED | 배터리 부족. 배터리 잔량 없음.
E | 무선 통신 LED | 무선 통신 상태
F | 오류/경고 LED | 트랜스듀서 과부하. 영점 조정 오류. 교정 필요(날짜 만료됨, 최대 조임이 수행됨)

이 섹션에서

- 배터리 레벨 LED 표시등
- 무선 통신 LED 표시등
- 작업 준비 LED 표시등
- 영점 조정 LED 표시등
- 충전 LED 표시등
- 조임 작업 LED 표시등
- 오류 및 경고 LED 표시등