# Luzes de sinalização de LED de erros e avisos

A luz de sinalização de LED de erro/avisoda MTRwrench 85, junto com os LEDs de progresso, mostram ao operador os erros ou danos detectados.

Luzes de sinalização de LED | Diagnóstico | Ações corretivas
--- | --- | ---
O LED de aviso está piscando em vermelho |  | Sobrecarga menor do transdutor (120 a 150% do torque nominal) | Coloque a chave na base para executar um ajuste zero.
Todos os LEDs de progresso em vermelho piscando + LED de aviso em vermelho constante | + | Chave bloqueada devido à sobrecarga maior do transdutor (>150% do torque nominal) | Pare de executar as operações de aperto e entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Atlas Copco.
LEDs de progresso piscando em branco + LED de aviso LED piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso constante em vermelho + LED de aviso piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor pela segunda vez durante o ajuste zero. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso desligados+LED de aviso piscando em vermelho | + | Calibração ou manutenção mecânica necessária. | Envie a chave para a manutenção

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero